Example of FIRCLA calculation

> with(linalg):
> with(fircla):

> data:={p12=mme,p13=t,p14=mme,p23=mme,p24=s,p34=mme}:
> masses:={mm1=0,mm2=mme,mm3=0,mm4=mme}:
>
> i4mm :=2* npoint(P(1,0)*P(2,mme)^3*P(3,0)*P(4,mme), 1,data,masses)
> +2* npoint(P(1,0)*P(2,mme)^2*P(3,0)*P(4,mme)^2,1,data,masses)
> +2* npoint(P(1,0)*P(2,mme) *P(3,0)*P(4,mme)^3,1,data,masses):
bytes used=4000056, alloc=3341724, time=0.58
>
> funss := convert(selectfun(i4mm,OneLoop),list):
> i4mm:= collect(i4mm,funss,factor);
       8 (d - 3) OneLoop([mme, 0], [mme, p4 - p2])
i4mm := ------------------------------------------- - 2
                      2
             (s - 4 mme) (t + s - 4 mme)

   (-t d + 5 t - 4 mme + s)

   OneLoop([0, 0], [0, p3 - p1], [mme, p2 - p1], [mme, p4 - p1])/(

                                4 (-2 + d) OneLoop([mme, 0])
   (t + s - 4 mme) (s - 4 mme)) - -------------------------------- -
                                           2
                              mme (s - 4 mme) (t + s - 4 mme)

       (-4 + d) (-8 mme + t + s) OneLoop([0, 0], [0, p3 - p1], [mme, p4 - p1])
   1/2 -----------------------------------------------------------------------
                        (t + s - 4 mme) (s - 4 mme) mme

    -

       (-4 + d) (-8 mme + t + s) OneLoop([0, 0], [0, p3 - p1], [mme, p2 - p1])
   1/2 -----------------------------------------------------------------------
                        (t + s - 4 mme) (s - 4 mme) mme

      2 (d - 3) OneLoop([0, 0], [0, p3 - p1])
    - ---------------------------------------
               t (s - 4 mme) mme
>
> quit;
bytes used=7914288, alloc=4848776, time=0.86