Example of Form output - input for Maple

# This file was produced on -- Thu Sep 1 11:25:25 2002
TOPOLOGYn1 := 11:
massesn1:={mm1=mmZ,mm2=0,mm3=mmW,mm4=mmW,mm5=mmW}:
momentan1:={p1=0,p2=0,p3=q4+q3+q5,p4=0}:
scinv1n1:={p12=0,p13=2*q1q2}:
scinv2n1:={p14=0,p15=0}:
scinv3n1:={p23=2*q1q2,p24=0}:
scinv4n1:={p25=0,p34=2*q1q2}:
scinv5n1:={p35=2*q1q2,p45=0}:
scalinvn1 :=scinv1n1 union scinv2n1:
scalinvn1 :=scalinvn1 union scinv3n1:
scalinvn1 :=scalinvn1 union scinv4n1:
scalinvn1 :=scalinvn1 union scinv5n1:
data :=scalinvn1 union kinematic:
FormOutputn1 := + Npoint(P(3,mmW*xiW)*P(5,mmW*xiW),1,data,massesn1)*
      e^5 * ( 1/16*br( - 2*q1q2 + 2*q1q3 + 2*q1q5 + 2*q2q3 + 2*q2q5 +
         mmH, - mmZ,1)*Amp251*q1q2^(-1)*mmZ*mmW^(-2)*mW*s^(-1) + 1/16*
         br( - 2*q1q2 + 2*q1q3 + 2*q1q5 + 2*q2q3 + 2*q2q5 + mmH, - mmZ,
         1)*Amp252*q1q2^(-1)*mmZ*mmW^(-2)*mW*s^(-1) )

       + Npoint(P(3,mmW)*P(5,mmW*xiW),0,data,massesn1)*e^5 * ( - 1/8*
         br( - 2*q1q2 + 2*q1q3 + 2*q1q5 + 2*q2q3 + 2*q2q5 + mmH, - mmZ,
         1)*Amp251*q1q2^(-1)*mmZ*mmW^(-1)*mW*s^(-1) - 1/8*br( - 2*q1q2
          + 2*q1q3 + 2*q1q5 + 2*q2q3 + 2*q2q5 + mmH, - mmZ,1)*Amp252*
         q1q2^(-1)*mmZ*mmW^(-1)*mW*s^(-1) )

       + Npoint(P(3,mmW)*P(5,mmW*xiW),1,data,massesn1)*e^5 * ( - 1/16*
         br( - 2*q1q2 + 2*q1q3 + 2*q1q5 + 2*q2q3 + 2*q2q5 + mmH, - mmZ,
         1)*Amp251*q1q2^(-1)*mmZ*mmW^(-2)*mW*s^(-1) - 1/16*br( - 2*q1q2
          + 2*q1q3 + 2*q1q5 + 2*q2q3 + 2*q2q5 + mmH, - mmZ,1)*Amp252*
         q1q2^(-1)*mmZ*mmW^(-2)*mW*s^(-1) );