**Vorschlag** 31.01.2023

FDOR\_2-9485-01 Lagenaufbau:

1 -------------        Cu-Foil    9+35     :End-Cu 44

Imp/Diff.Pair  
 xxxxxxxxxxxxxxxxx    Prepreg    106 R1755  58 :55      
 xxxxxxxxxxxxxxxxx    Prepreg    1080R1755LR 74 :70      
2 -------------                #PWR/GND  
 #################    Core    200 35/35 :270    FR4  
3 -------------                 Imp/Diff.Pair  
 xxxxxxxxxxxxxxxxx    Prepreg    2116R1755HR 122 :115      
 xxxxxxxxxxxxxxxxx    Prepreg    2116R1755HR 122 :115      
4 -------------                #PWR/GND  
 #################    Core    200 35/35 :270    FR4  
5 -------------                #PWR/Power  
 xxxxxxxxxxxxxxxxx    Prepreg    2116R1755HR 122 :115      
 xxxxxxxxxxxxxxxxx    Prepreg    2116R1755HR 122 :115      
6 -------------                 Signale  
 #################    Core    200 35/35 :270    FR4  
7 -------------                 #PWR/Power  
 xxxxxxxxxxxxxxxxx    Prepreg    1080R1755LR 74 :70      
 xxxxxxxxxxxxxxxxx    Prepreg    106 R1755  58 :55      
 Imp/Diff.Pair

8 -------------        Cu-Foil    9+35     :End-Cu 44     
  
Lagen: 8    Dicke: 1,57 +/- 0,13