mDOM\_mb3, #11, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| a8000000670f1142 | 13128-01 11 | 0533 | 01000030c34a302d | 22 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23Mainboard sticker shows #2 instead of #11 (!) |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1531.1 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 326.97 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1209 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 759.58 mA

channel 4 P1V35\_IMON 299.1 mA

channel 5 P1V0\_IMON 749.13 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.1133 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.2354 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.552 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.533 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 2.121 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9554 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2829 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8211 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3396 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.9779 V