mDOM\_mb\_3, #12, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| e40000006764d742 | 13128-01  12 | 0571 | 4900000f1889812d | 32 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1444.4 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 311.73 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1201.2 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 801.96 mA

channel 4 P1V35\_IMON 330.76 mA

channel 5 P1V0\_IMON 671.16 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.1591 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 1.9913 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 0.8316 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 1.9798 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 2.1324 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9746 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2977 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8195 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3411 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.9808 V