mDOM\_mb\_3, #13, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 03000000673cef42 | 13128-01  13 | 0582 | 1e000030c2fcf42d | 33 | passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1485.1 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 295.99 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1196.2 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 771.41 mA

channel 4 P1V35\_IMON 307.63 mA

channel 5 P1V0\_IMON 683.06 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.1439 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 3.7575 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 1.9264 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.3422 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 1.4381 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9923 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2786 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8164 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3372 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98003 V