mDOM\_mb\_3, #15, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 1d000000671c0542 | 13128-01 15 | 0570 | 4a00000f18aa372d | 35 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1456.9 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 300.13 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1267.4 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 781.82 mA

channel 4 P1V35\_IMON 309.17 mA

channel 5 P1V0\_IMON 668.18 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 3.9673 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 1.9493 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 4.8294 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 1.7433 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 2.5291 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9389 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2909 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8197 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3377 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98049 V