mDOM\_mb\_3, #17, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| f8000000671b3642 | 13128-01  17 | 0567 | 78000030c358a12d | 37 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1427.4 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 315.31 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1169.7 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 813.94 mA

channel 4 P1V35\_IMON 312.26 mA

channel 5 P1V0\_IMON 742.11 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 1.8425 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 6.4812 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.2545 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 1.8082 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 2.4338 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9518 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2925 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8217 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.338 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98091 V