mDOM\_mb\_3, #18, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| bb00000067347e42 | 13128-01 18 | 0528 | 5d000030c2c7512d | 38 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1452.1 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 297.73 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1226.1 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 795.75 mA

channel 4 P1V35\_IMON 326.7 mA

channel 5 P1V0\_IMON 672.38 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.7809 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.3346 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 4.2763 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 4.4251 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 7.9117 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9543 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2948 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8234 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3382 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98198 V