mDOM\_mb\_3, #21, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| fe0000006750f642 | 13128-01 21 | 0543 | 93000030c3506c2d | 26 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1441.3 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 295.57 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1217.1 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 811.73 mA

channel 4 P1V35\_IMON 299.26 mA

channel 5 P1V0\_IMON 674.82 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 0.93079 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 5.1994 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.0676 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 5.9052 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 1.3962 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9653 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2993 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8221 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3357 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.9816 V