mDOM\_mb\_3, #32, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 2b0000006746e442 | 13128-01  32 | 0566 | 5b000030c34fd82d |  | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1469.2 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 307.8 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1195.2 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 792.39 mA

channel 4 P1V35\_IMON 322.14 mA

channel 5 P1V0\_IMON 723.76 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.346 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.6855 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.533 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.0256 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 1.8044 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9619 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2922 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8214 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3406 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98309 V