mDOM\_mb\_3, #34, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| b00000006735bd42 | 13128-01  34 | 0569 | 28000030c3467c2d | 54 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1473.2 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 317.01 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1209.9 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 791.59 mA

channel 4 P1V35\_IMON 313.83 mA

channel 5 P1V0\_IMON 733.53 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.4719 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.594 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 1.03 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 1.7777 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 2.1629 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9377 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2884 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.816 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3383 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.97653 V