mDOM\_mb\_3, #37, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 5d00000067358d42 | 13128-01 37 | 0563 | 32000030c350642d | 57 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

 channel 0 P5V\_IMON 1544.4 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 316.17 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1197.7 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 782.74 mA

channel 4 P1V35\_IMON 338.18 mA

channel 5 P1V0\_IMON 714.65 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 1.6327 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 3.6011 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 1.2627 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.4567 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 0.21362 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9737 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2769 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8205 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3401 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.97965 V