mDOM\_mb\_3, #3, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| e90000006750de42 | 13128-01  3 | 0562 | d5000030c3500b2d | 58 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1497.7 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 312.28 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1239.4 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 806.54 mA

channel 4 P1V35\_IMON 325.06 mA

channel 5 P1V0\_IMON 722.66 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 3.5133 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 4.3526 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.037 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.8 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 4.3106 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9376 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2907 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8189 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3366 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98141 V