mDOM\_mb\_3, #5, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| 8f0000006768da42 | 13128-01  5 | 0574 | 7200000f18845f2d | 27 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

In [3]: print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1421.6 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 297.58 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1208.1 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 769.2 mA

channel 4 P1V35\_IMON 319.22 mA

channel 5 P1V0\_IMON 694.31 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 1.6136 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 3.7346 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.1973 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 2.2354 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 2.0676 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9636 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2774 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.8219 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3387 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.98053 V