mDOM\_mb\_3, #8, Test Log

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mainboard-ID | HH-ZE-ID | ICM\_4-Nr. | ICM-ID | mDAB\_2-Nr. | STF | HV-ctrl | remarks |
| bb0000006746d842 | 13128-01  8 | 0535 | 79000030c2c75e2d | 23 | Passed | passed | Afx-R5 = 470 1% instead of 0.1%, x= 0..23 |

Slow ADC readout, after STF:

print(session.sloAdcReadAll())

channel 0 P5V\_IMON 1479 mA

channel 1 P3V3A\_IMON 313.22 mA

channel 2 P1V8\_IMON 1217.2 mA

channel 3 P1V8A\_IMON 766.75 mA

channel 4 P1V35\_IMON 312.23 mA

channel 5 P1V0\_IMON 795.14 mA

channel 6 HVVDDSW\_IMON 2.0866 mA

channel 7 HVVDDU\_IMON 2.3117 mA

channel 8 P5V\_CAL\_IMON 2.2316 mA

channel 9 P3V3\_CAL\_IMON 1.9989 mA

channel 10 P1V8\_CAL\_IMON 5.661 mA

channel 11 P5V\_VMON 4.9724 V

channel 12 P3V3\_VMON 3.2874 V

channel 13 P1V8\_VMON 1.82 V

channel 14 P1V35\_VMON 1.3403 V

channel 15 P1V0\_VMON 0.97893 V